附件：

报价清单

项目名称：六盘水市儿童福利中心呼叫设备和在线巡更系统采购及安装

报价单位： （加盖公章）

呼叫设备
序号	名称	参数要求	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	主机
（包括平台3年服务费）	1.包括3年云平台服务
2.搭配多种设备：支持搭配433分机、LoRa分机、NB分机、4G分机使用；
3.历史报警记录：可保存、查询6个月内的历史报警记录。
4.自定义防区：可自定义防区名称、防区属性、设备名称、多按键名称等；
5.支持多路防区：支持255路RF433无线近距离防区，255路Lora远距离防区，16路遥控器；
6.声光报警：主机通过语音播报和报警指示灯闪烁提醒报警消息；
7.电话报警：支持设置５组报警电话，报警时依次拨打；
8.微信公众号提醒：开启微信提醒功能，报警时已绑定微信推送通知消息；
9.定时布撤防：支持自定义2组布撤防时间，实现自动布撤防；
10.外接投屏：支持HDMI接口高清投屏；
产品尺寸:266*156*37 mm
产品材质:ABS塑料
视频接口:HDMI
显示屏:7寸 电容触摸屏(600*1024)
分机类型:315&433分机/LORa分机/NB分机/4G分机	套	3
2	无线按钮
(315)	1.分机尺寸：110*66*17mm
2.手柄尺寸：88*36*13mm
3.手柄线长：70cm
4.适用频段：315MHz/433MHz
5.材料：ABS
6.颜色：白色
7.电池：12V23A	台	64
3	佩带按钮	适用频段：315MHz/433MHz
材料：ABS
颜色：白色
电池：12V23A	台	10
4	无线按钮
(拉绳&按钮)	适用频段：315MHz/433MHz
材料：ABS

颜色：白色

电池：12V23A	台	90
5	信号放大器
(315/433)	大小规格：98x25x70mm
工作电压：12 V1A3
工作频率：315/433.92MHZ
静志电流：30mA
工作电流：<255mA
接收灵敏度：-108dBm7
发射功率：500mW(发射距离开阔地约1500m)	台	12
6	安装辅材及安装调试、训检服务	/	项	1
小计
巡更系统
序号	名称	参数要求	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	实时巡更棒	1.尺寸：140mm*42mm*28mm

重量：120g
2.通讯方式：4G/USB内置流量卡终身免流量费

3.充电方式：采用磁吸触点接口
4.电池容量：1800毫安聚合物理电池
5.读卡距离：3-5cm感应读卡
6.指示方式：灯光/震动/语音提示
7.工作温度：-40℃-85℃

工作频率：125KHZ
8.外壳采用双色注塑工艺，防水，防震，防低温设计；防水抗摔。
9.方便灵活：增减巡更点方便灵活，只需安装巡更点即可。
10.带有紧急报警，摔砸记录提示，巡检闹钟等
11.照明灯设计：方便夜间巡逻	个	4
2	巡更点	工程塑料封装，内置芯片，具有防水、防震、.安装简便、耐用，提示标帖等功能。可埋入墙体内隐蔽安装，防止人为破坏。内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，防止人员作弊。巡更、标识，注：直径5.2厘米，厚度0.8厘米。	个	109
3	人员钮	内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，识别人员名称的功能。	个	10
4	软件	支持巡检员设置、巡检点设置、巡检排班设置、巡检报表查看、巡检轨迹查看。
设计：人性化，参数化，设置简单灵活实现智能化操作。
计划：智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。
查询：随时随地通过互联网统计查询巡逻报表单条件及多条件组合查询，人员、线路、时间、漏检等情况，不同颜色代表不同结果，一目了然。
区域管理：分区域管理：最多可以包括无限级管理层次，总部、大区、分公司、各部门支持跨区域管理，多权限管理。
统计：自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。总部可随时任意时间、地点考核下属部门巡更巡检工作，做到心中有数
安全：双重密码保护，数据备份，安全可靠。
可操作性：为适应不同的使用人群，软件简化了繁杂的操作步骤，用更通俗易懂的名词说明操作选项；	项	1
5	安装调试	/	项	1
小计
总报价：大写： ；小写： 元
注：1.供应商需如实填写上表。

2.供应商须对采购清单逐一进行报价，总价应等于各项单价之和，若总价与单价之和不一致，以单价为准。

报价单位名称： （加盖公章）

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：2025年 月 日